**Лічильник з овальними шестернями  
OGM25-0.5**



**Особливості даної моделі витратоміра:**

1. В конструкцію додано калібрувальний гвинт для забезпечення максимальної точності вимірювань.

2. Привідні овальні шестерні та лічильний механізм з'єднані за допомогою магнітного приводу, що повністю усуває можливість протікання.


3. Елементи конструкції виконані з таких матеріалів, як алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь та поліпропілен, що дозволяє використовувати лічильник для роботи з різними видами пального.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Матеріал корпуса** | **Пропускна спроможність** | **Точність вимірювань** | **Розмір з'єднань** | **Габарити** | **Допустимі рідини** |
| **OGM25-0.5** | Алюміній | 5 – 80 л/хв | +/- 0,5% | 1" BSP | 148х115х120 мм | Бензин, дизельне пальне |

**Калібрування**

Для забезпечення максимальної точності вимірювань рекомендується виконувати калібрування механізму при зміні типу рідини, що використовується, а також при значних змінах температури навколишнього середовища, наприклад в зимовий та літній періоди.





Процедура калібрування дуже проста. Для цього знадобиться лише мірна тара з перевіреною місткістю. Рекомендована місткість – 10 - 20 літрів.

Якщо при контрольному проливі фактична кількість пролитої рідини менша, ніж показники витратоміра – відкрутіть калібрувальний гвинт. Якщо ж фактичний обсяг більший – закрутіть калібрувальний гвинт.

Проведіть кілька контрольних проливів для досягнення максимальної точності вимірювань.

**Гарантійні зобов'язання**

Строк гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу, що вказана у товарному чеку та в цій інструкції в розділі "Відмітки про продаж".

Гарантійне обслуговування передбачає ремонт та заміну несправних деталей або заміну виробу на новий, якщо виріб або його деталі вийшли з ладу з вини виробника.

Гарантія не розповсюджується на випадки:

- неправильної експлуатації виробу з порушенням даної інструкції;  
- пошкодження привідних шестерен твердими механічними домішками;  
- наявності на виробі механічних пошкоджень, корозії;  
- використання виробу із забороненими рідинами.

**Відмітки про продаж**

Висловлюємо свою вдячність за Ваш вибір. Ми гарантуємо надійну роботу виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо Вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

Виріб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва та адреса фірми-продавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печатка продавця