**CG-400HD ATEX**
**ATEX Самовсмоктувальний відцентровий електричний насос**

|  |  |
| --- | --- |
| CG-400HD 230 V |  |
| ATEX - CG-400HD 230/400 V  |  ATEX 10240-CF00000 |


ГАБАРИТИ:


**ВИКОРИСТАННЯ**

• Моноблочний самовсмоктуючий електричний насос з відкритим багатолопатевим робочим колесом.

Підходить для перекачування дизельного палива, бензину та інших сумісних продуктів,

виготовлено відповідно до ATEX 2014/34/UE (II2G Ex hIIB T4 Gb) стандартів.

• Зворотний клапан розташований у корпусі насоса, щоб уникнути його спорожнення

після зупинки.

**СПЕЦІАЛЬНІ ВЕРСІЇ**

• Інші напруги за запитом

• Частота: 60 Гц

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двигун  | 1.5 кВт 50 ГцEExd (вибухобезпечний) 230 В | 1.5 кВт 50 ГцEExd (вибухобезпечний) 230 V/400В |
| Напруга | 12.3 A | 5.9 A / 3.4 A |
| Оберти за хвилину | 2800 |
| Конденсатор (µF) | 30 | - |
| Макс. температура рідини | +50 ºC |
| Клас захисту  | IP-55 |
| Макс. швидкість потоку | 400 л/хв |
| Тиск | 1,9 Бар |
| Макс. висота всмоктування | 6 м |
| Класифікація моторної зони | II2G Ex h IIB T4 Gb |
| Різьби підключення  | Внутрішня 2” |
| Матеріал корпусу насоса | Чавун |
| Матеріал корпусу клапана | Чавун |
| Допоміжний матеріал | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 316 |
| Матеріал ущільнення | Вітон/карбон/оксид алюмінію |

 **РОЗМІРИ**

 **КРИВІ ПОТОКУ**Допуск і криві відповідно до UNE EN ISO 9906